

**ROTARY ENCODER**





A en B signalen

C common

D-E NO contact